|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| ６自然公園編 | ２基盤整備 | ３敷地造成工 | 10 |  | サンドマット工 | 施工厚さ t | －50 |
| 幅 Ｗ | －100 |
| 延　　長　　Ｌ | －200 |
|  |  |
| ６自然公園編 | ２基盤整備 | ３敷地造成工 | 11 |  | バーチカルドレーン工（サンドドレーン工）（ペーパードレーン工）（袋詰式サンドドレーン工） | 位置・間隔　　Ｗ | ±100 |
| 杭　　　径　　Ｄ | 設計値以上 |
| 打込長さ　　　ｈ | 設計値以上 |
| サンドドレーン、袋詰式サンドドレーンの砂投入量 | ― |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき１箇所。厚さは中心線及び両端で掘り起こして測定。 |  |  |
| 100本に1箇所。100本以下は2箇所測定。1箇所に４本測定。ただし、ペーパードレーンの杭径は対象外とする。 | ※余長は、適用除外 |  |
| 全本数 |
| 全本数計器管理にかえることができる。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| ６自然公園編 | ２基盤整備 | ５植栽基礎工 | ３ | １ | 透水層工（開渠排水） | 基準高　　　▽ | ±30 |
| 幅 Ｗ1、Ｗ2 | －50 |
| 高　　さ　　ｈ | －30 |
| 延　　長　　Ｌ | －200 |
| ２ | 透水層工（暗渠排水） | 幅 Ｗ1、Ｗ2 | －50 |
| 深　　さ　　ｈ | －30 |
| 延　　長　　Ｌ | －200 |
| ６自然公園編 | ２基盤整備 | ５植栽基礎工 | ４ |  | 土層改良工（普通耕、深耕、混層耕、心土破壊） | 幅 Ｗ | －100 |
| 深　　さ　　ｈ | －50 |
|  |  |
| ６自然公園編 | ２基盤整備 | ５植栽基礎工 | ５ |  | 土性改良工（中和剤施用、除塩、施肥） | 幅 Ｗ | －100 |
| 深　　さ　　ｈ | －50 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所。延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 |  |  |
| 1施工箇所毎 |
| 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所。延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 |  |  |
| 1施工箇所毎 |
| 耕耘タイプ毎につき1箇所。施工面積1,600㎡につき1箇所、面積1,600㎡以下のものは1施工箇所につき2箇所。 |  |  |
| 施肥混合タイプあるいは除塩毎につき1箇所。施工面積1,600㎡につき1箇所、面積1,600㎡以下のものは1施工箇所につき2箇所。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| ６自然公園編 | ２基盤整備 | ５植栽基礎工 | ６ |  | 表土盛土工（流用表土、発生表土、採取表土、購入表土） | 基　準　高　▽ | －50 |
| 法長ℓ | ℓ＜５ｍ | －100 |
| ℓ≧５ｍ | 法長の－2％ |
| 幅　ｗ1，ｗ2 | －100 |
| ６自然公園編 | ２基盤整備 | ５植栽基礎工 | ７ | ２ | 人工地盤工（押さえコンクリート） | 基　準　高　▽ | 設計値以上 |
| 厚　　　さ　ｔ | 設計値以上 |
| 幅 | －25 |
|  |  |
| ６自然公園編 | ２基盤整備 | ５植栽基礎工 | ７ | ４ | 人工地盤工（人工地盤排水層） | 延　　長　　Ｌ | －200 |
| 深　　さ　　ｈ | －30 |
|  |  |
|  |  |
| ６自然公園編 | ２基盤整備 | ５植栽基礎工 | ７ | ５６ | 人工地盤工（フィルター、防根シート） | 延　　長　　Ｌ | －200 |
| ６自然公園編 | ２基盤整備 | ５植栽基礎工 | ７ | ８ | 人工地盤工（立排水浸透桝） | 基　準　高　▽ | ±30 |
| ※厚さ　ｔ1～ｔ４ | －20 |
| ※幅　　ｗ1，ｗ2 | －30 |
| ※高さ　　　 ｈ | －30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40 m（又は50 m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。施工面積1,600㎡につき1箇所、面積1,600㎡以下のものは1施工箇所につき2箇所。基準高は各法肩で測定。又は、施工面積のほぼ中心と各法肩で測定。 | ℓℓℓ |  |
| 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40 m（又は50 m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 |  |  |
| 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40 m（又は50 m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 |  |  |
| 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40 m（又は50 m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 |  |  |
| 1箇所毎※は、現場打部分のある場合 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| ６自然公園編 | ２基盤整備 | ７擁壁工 | ８ | ７ | 石積工（崩れ積） | 基　準　高　▽ | ±100 |
| 法長ℓ | ℓ＜３ｍ | －50 |
| ℓ≧３ｍ | －100 |
| 厚さ（石積・張）ｔ1 | －50 |
| 厚さ（裏込）ｔ2 | －50 |
| 延　　　長　Ｌ | －200 |
| ６自然公園編 | ２基盤整備 | ７擁壁工 | ８ | ８９101112131415 | 石積工（面積、玉石積、小端積、こぶだし石積、切石積、間知石積、雑割石積、雑石積、割石積） |  |  |
| 16 | 石積高さ調整 | 基　準　高　▽ | 設計値 |
| ６自然公園編 | ２基盤整備 | ７擁壁工 | ９ |  | 土留工 | 基　準　高　▽ | ±50 |
| 高　　さ　　ｈ | －50 |
| 根入れ長 | 設計値以上 |
| 延　　　長　Ｌ | －200 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40 m（又は50 m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 |  |  |
| 土工共２－５－４石積（張）工に準ずる。 |  |  |
| 1箇所／1施工箇所 |  |  |
| 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40 m（又は50 m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 |  |  |
| 1施工箇所 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| ６自然公園編 | ３　植栽 | ３植栽工 | ３ | １ | 高木植栽工 | 樹木 | 植栽本数 | －0 |
| 樹　高　Ｈ | －0 |
| 幹　周　Ｃ | －0 |
| 枝　張　Ｗ | －0 |
| 支柱 | 基　数 | －0 |
| 長　さ　Ｌ | －20 |
| 末口径　φ | －10 |
|  |  |
| ６自然公園編 | ３　植栽 | ３植栽工 | ４ | ２ | 中低木植栽工 | 樹　　　　木 | 植栽本数 | －0 |
| 樹　高　Ｈ | －0 |
| 枝　張　Ｗ | －0 |
| 支　柱 | 基　　数 | －0 |
| 長　さ　Ｌ | －20 |
| 末口径　φ | －10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| 全数 | ・樹高Ｈについて樹木の、樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいい、一部の突出した枝は含まない。なお、ヤシ類など特殊樹木にあって「樹高」と特記する場合は幹部の垂直高をいう。・幹周Ｃについて樹木の、幹の周長をいい、根鉢の上端より1.2ｍ上りの位置を測定する。この部分に、枝が分岐しているときは、その上部を測定する。幹が２本以上の樹木の場合においては、おのおのの周長の総和の70％をもって幹周とする。なお、「根元周」と特記する場合は幹の根元の周長をいう。・枝張Ｗについて樹木等の、四方面に伸張した枝（葉）の幅をいう。測定方向により幅に長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。なお、一部の突出した枝は含まない。葉張とは低木の場合についていう。 |  |
| 樹種別に10本に1本 |
| 全数 |
| 10本に1本 |
|  |
| 全数 | ・樹高Ｈについて樹木の、樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいい、一部の突出した枝は含まない。なお、ヤシ類など特殊樹木にあって「樹高」と特記する場合は幹部の垂直高をいう。・枝張（葉張）Ｗについて樹木等の、四方面に伸張した枝（葉）の幅をいう。測定方向により幅に長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。なお、一部の突出した枝は含まない。葉張とは低木の場合についていう。 |  |
| 樹種別に10本に1本 |
| 全数 |
| 10本に1本 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| ６自然公園編 | ３　植栽 | ３植栽工 | ８ |  | 樹木養生工（防風ネット） | 高　さ　　Ｈ | ±30 |
| 延　長　　Ｌ | －200 |
|  |  |
| ６自然公園編 | ３　植栽 | ３植栽工 | ９ |  | 樹名板工（埋込型樹名板） | 設置高さ　Ｈ | 設計値以上 |
| 基礎 | 幅ｗ（Ｄ） | －30 |
| 高さ　ｈ | －30 |
|  |  |
| ６自然公園編 | ３　植栽 | ３植栽工 | 10 |  | 根囲い保護工 | 設置高さ　Ｈ | 設計値以上 |
| 基礎 | 幅ｗ（Ｄ） | －30 |
| 高さ　ｈ | －30 |
| 根入れ長 | 設計値以上 |
| ６自然公園編 | ４　施設整備 | ４建築施設組立設置工 | ３ |  | 四阿工（四阿基礎） | 基　準　高　▽ | ±30 |
| 基礎 | 幅ｗ（Ｄ） | －30 |
| 高さ　ｈ | －30 |
| 根入れ長 | 設計値以上 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40 m（又は50 m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 |  |  |
| 1施工箇所毎 |
|  |
| 1箇所／5基 |  |  |
| 基礎5基毎 |
|  |
| 1箇所／1基 |  |  |
| 基礎１基毎 |
| 1箇所／1施工箇所 |  |  |
| 基礎1基毎 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| ６自然公園編 | ４　施設整備 | ６簡易施設工 | １ |  | 木製防護柵 | 延　長　　　Ｌ | －100 |
| 主柱 | 長　さ　　Ｌ | －20 |
| 末口径　　φ | －10 |
|  |  |
| ６自然公園編 | ４　施設整備 | ６簡易施設工 | ５６７ |  | 丸太階段木製階段石積階段 | 基　　数 | －0 |
| 長　　さ　　Ｌ | －20 |
| 末口径　　　φ | －10 |
| ６自然公園編 | ４　施設整備 | ６簡易施設工 | ８ |  | 木道 | 基　　数 | －0 |
| 敷板 | 長　さ　　Ｌ | ±50 |
| 幅　　　Ｗ | －20 |
| 厚　さ　　Ｄ | －5 |
| 支柱 | 長　さ　　Ｌ | －20 |
| 末口径　　φ | －10 |
| ６自然公園編 | ４　施設整備 | ６簡易施設工 | ９ |  | ベンチ・野外卓 | 基　　数 | －0 |
| 長　さ 　 Ｌ | －20 |
| 幅　　　　Ｗ | －20 |
| 厚　さ　　　Ｄ | －5 |
| 末口径　　　φ | －5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| 全数 |  |  |
| 10本に1本 |
|  |
| 全数 |  |  |
| 20基に1基 |
| 全数 |  |  |
| 20基に1基 |
| 全数 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| ６自然公園編 | ４施設整備 | ７標識工 | １ |  | 標識 | 基数 | －0 |
| 柱 | 長さ　　Ｌ | －20 |
| 末口径　φ | －10 |
| 横木・根枷 | －10 |
| 表示板 | 長さ　　Ｌ | ＋10～－5 |
| 幅　　　Ｗ | ＋10～－5 |
| 厚さ　　ｔ | －5 |
| ６自然公園編 | ４　施設整備 | ８橋梁工 | ２ |  | 木橋（上部工） | 全幅　　　Ｗ | －20 |
| 敷板厚　Ｄ | －5 |
| 主桁長　Ｌ | －0 |
| 主桁高　Ｈ | －10 |
| その他各部寸法 | －10 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| 全数 |  |  |
| 全数 |  |