仕　様　書

１　仕様

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品　　目 | 数量 | 規　　　　格 |
| 自動エサ寄せ機 | 一式 | １　 機器概要  　 飼槽前の餌を自動で定期的に寄せる機器であること。  ２ 　機器構成  （1）　牧草サイレージ（切断長１m以下、水分量50～75％）及びコーンサイレージ（水分量70～80％）の掃き寄せが可能であること。  （2）　別紙図面に示す、実効幅3.6m（御影石貼り部分を含む）の搾乳牛房西側飼槽前通路への設置及び稼働が可能であること。  （3）　充電式であり、充電ステーションにて自動で充電できること。  （4）　餌寄せの頻度、飼槽からの距離を遠隔端末等により設定、操作できること。  （5）　機器を制御するための端末を備え付けていること。  ３　 据付工事について  据付工事に当たり電気工事が必要となる場合、施工業者と調整を図ること。  ４　 その他  （1）　新品であること。  （2）　機器の納品及び据付工事を納入期限までに終わらせること。  （3）　据付工事終了後に動作確認をし、操作に係る研修を実施すること。  （4）　購入物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンスを行う体制が整備されており、緊急時は365日、対応可能であること。  （5）　装置の点検及び復旧が容易であること。 |

２　納入場所

　　栃木県宇都宮市上籠谷町1145-1　栃木県農業大学校（ドリーム牛舎）

３　納入期限

　　令和７（2025）年12月26日（金）